Implementação Central AMT4010 SMART.

Online

**Aba Setores**

* 1 a 64 PGMS;

**Aba Partições**

* Partição 1 (Ativar) (Desativar);
* Partição 2 (Ativar) (Desativar);
* Partição 3 (Ativar) (Desativar);
* Partição 4 (Ativar) (Desativar);

**Botão ativar**: Concluído função botão, necessários testes.

**Aba Geral**

* Versão de firmware;
* Data hora;

**Botão Alterar data/hora:** Concluído função botão, necessários testes.

**Aba Problemas**

* **Falta de rede elétrica;**
* **Bateria baixa;**
* **Bateria ausente ou invertida;**
* **Bateria em curto-circuito;**
* **Sobrecarga na saída auxiliar;**
* **Problema teclado1;**
* **Problema teclado2;**
* **Problema teclado3;**
* **Problema teclado4;**
* **Problema receptor1;**
* **Problema receptor2;**
* **Problema receptor3;**
* **Problema receptor4;**
* **Problema expansor PGM1;**
* **Problema expansor PGM2;**
* **Problema expansor PGM3;**
* **Problema expansor PGM4;**

**Configurações gerais**

**Aba Gerais:**

* Particionamento;
* Ativação por uma tecla;
* Bip da sirene no arme e desarme;
* Ativação com setores abertos;
* Senha com 6 dígitos;
* Indicação de problemas pela sirene;
* Controle remoto limpa memória;
* Desabilitar bip de saída;
* Sinalização de bateria baixa SF (BIP); somente 4010 Smart
* Bip na atv/dtv por Xac;
* Bip na atv/dtv por Xat.

Dispositivos do barramento AB (485)

* Xar 4000 LCD1;
* Xar 4000 LCD2;
* Xar 4000 LCD3;
* Xar 4000 LCD4;
* Xar 4000 Smart1;
* Xar 4000 Smart2;
* Xar 4000 Smart3;
* Xar 4000 Smart4;

Perfil de Linha telefônica;

Tempo de supervisão periódica;

Corrente de saída auxiliar.

**Aba Bloqueios:**

* Bloqueio de reset;
* Bloqueio de controle remoto;
* Bloqueio de teclado se senha errada.
* Bloqueia detecção de bateria baixa SF;
* Bloqueia exibição do relógio;
* Bloqueia proteção da bateria;
* Bloqueia exibição de mensagem editável;
* Bloqueia envio de partição 0;
* Bloqueio de cadastro fácil de dispositivo SF.

**Aba Funções Teclado**

* Pânico silencioso pela tecla 0;
* Pânico audível pela tecla 2;
* Pânico médico pela tecla 5;
* Pânico incêndio pela tecla 8;
* Pedido de manutenção pela tecla enter.
* Iluminação do display LDC sempre ligada;
* Desabilitar bip de tempo e entrada ou saída.

Observação: Função de tecla pânico somente para AMT8000.

**Aba Falhas que geram disparo**

* Sobrecarga na saída auxiliar;
* Problemas em dispositivos do barramento;
* Problemas de sirene;
* Corte de linha telefônica;
* Sabotagem na fiação dos sensores;
* Não gerar disparos por falhas;
* Habilitar supervisão smart;
* Disparo da sirene na supervisão smart.
* Falha supervisão RF;
* Tamper.

**Aba sensores**

* Detecção de corte de linha.
* Sensor de corte da sirene;
* Sensor de curto-circuito da sirene;
* Detecção de corte de linha.

Ligação dos sensores.

**Aba temporizações**

* Tempo de entrada (segundos);
* A, B, C, D; somente 4 partições
* Tempo de saída (segundos);
* Tempo de sirene (minutos).

**Botões**

* Salvar;
* Salvar e enviar.

**Comunicação**

**Aba geral:**

* Repostar em tempo real;
* Amplitude do sinal dtmf enviado;
* Número de tentativas de discagem;
* Tempo para repostar falha por ac;
* Modo de reportagem;
* Protocolo monitoramento # 1;
* Protocolo monitoramento#2;
* Habilitar comunicação com Smartphone (android e IOS);
* Reportagem em tempo real;
* Reportagem tensão da bateria;
* Não reportar falha ao comunicar evento;
* Não reportar senha incorreta.

**Botões**

* Salvar;
* Salvar e enviar.

**Aba Acesso Remoto**

* Callback;
* Sobreposição da secretária eletrônica;
* Número de toques para atender.

**Aba Contas Monitoramento**

* Contas de monitoramento
* A;
* B;
* C;
* D.

Aba Teste Periódico

* Intervalo de tempo (horas);
* Teste periódico por horário;
* Teste periódico por linha telefônica.

Aba Telefone

* Monitoramento#1;
* Monitoramento#2;
* Computador;
* Pessoal#1;
* Pessoal#2;
* Pessoal#3;
* Pessoal#4
* Pessoal#5;